**Auftrag:**

Erstellen sie zwei Eisenbügel nach der Werkstattzeichnung. Für die Befestigung des Holzbrettes mittels 4 Stk. M4 Senkkopfschrauben sind in die Eisenbügel je zwei M4 Gewinde zu schneiden.

Das Holzbrett ist anschließend wie im Bild unter der Werkstattzeichnung auf die Eisenbügel zu montieren.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

