**Beschrieb Funktion Schwachstrominstallation:**

Sonnerie und Türanlage in einer Restaurantküche.

Der Taster S11 beim Tor betätigt den Sonneriegong H1.

Mit dem Taster S13 wird der Türöffner H2 (rote Leuchte) für den Personaleingang betätigt.

Mit dem Taster S13.1 wird der Türöffner H3 (grüne Leuchte) für den Lagereingang betätigt.

Die Taster sind gegeneinander verriegelt.

Die Anlage ist mit den angegebenen Klemmen zu verdrahten und zu installieren.